**ЯМОБУР.**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- широкий ассортимент приводных шнеков (Ø от 10 до 100 см.) с различными крутящими моментами, с возможностью использования вольфрамовых зубьев позволяет копать ямы в широком размерном диапазоне и в грунтах различной тяжести;

- исполнение ямобура в 3 версиях: T1 – для грунтов средней тяжести, T2 – для твердого каменистого грунта (используется с шнеками до Ø50см.), T3 – для твердого каменистого грунта, (используется со шнеками до Ø100 см.) позволяет подобрать оборудование под любые Ваши потребности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Крутящий момент** | **Шнеки, Ø** | **Масса** | **Код** | **Цены** |
| **Т1** | 100кгсм. | 10-50см. | 90кг. | C890830 |  |
| **Т2** | 180кгсм. | 10-50см. | 110кг. | C890831 |  |
| **Т3** | 400кгсм | 30-100см. | 150кг. | C890832 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Платформа** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **Т1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Усиленный шнек** | | | | | | | | | | | | **Диаметр, см.** | | **Длинна, см.** | | | | | | **Масса, кг** | | **Код** | | | | | | | **Цена** |
| **10** | | | | | | | | | | | | 10 | | 100 | | | | | | 10 | | C890840 | | | | | | |  |
| **15** | | | | | | | | | | | | 15 | | 100 | | | | | | 15 | | C890841 | | | | | | |  |
| **20** | | | | | | | | | | | | 20 | | 100 | | | | | | 20 | | C890842 | | | | | | |  |
| **25** | | | | | | | | | | | | 25 | | 100 | | | | | | 30 | | C890843 | | | | | | |  |
| **30** | | | | | | | | | | | | 30 | | 100 | | | | | | 35 | | C890844 | | | | | | |  |
| **35** | | | | | | | | | | | | 35 | | 100 | | | | | | 40 | | C890845 | | | | | | |  |
| **40** | | | | | | | | | | | | 40 | | 100 | | | | | | 47 | | C890846 | | | | | | |  |
| **50** | | | | | | | | | | | | 50 | | 100 | | | | | | 56 | | C890847 | | | | | | |  |
| **60** | | | | | | | | | | | | 60 | | 100 | | | | | | 66 | | C890849 | | | | | | |  |
| **70** | | | | | | | | | | | | 70 | | 100 | | | | | | 76 | | C890851 | | | | | | |  |
| **80** | | | | | | | | | | | | 80 | | 100 | | | | | | 86 | | C890853 | | | | | | |  |
| **90** | | | | | | | | | | | | 90 | | 100 | | | | | | 96 | | C890855 | | | | | | |  |
| **100** | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | 106 | | C890857 | | | | | | |  |
| **Шнек с вольфрамовыми зубьями Rock Drill** | | | | | | | | | | | | **Диаметр, см.** | | **Длинна, см.** | | | | | | **Масса, кг** | | **Код** | | | | | | | **Цена** |
| **15** | | | | | | | | | | | | 15 | | 100 | | | | | | 20 | | 20 | | | | | | |  |
| **20** | | | | | | | | | | | | 20 | | 100 | | | | | | 25 | | C890881 | | | | | | |  |
| **25** | | | | | | | | | | | | 25 | | 100 | | | | | | 30 | | C890882 | | | | | | |  |
| **30** | | | | | | | | | | | | 30 | | 100 | | | | | | 35 | | C890883 | | | | | | |  |
| **35** | | | | | | | | | | | | 35 | | 100 | | | | | | 40 | | C890884 | | | | | | |  |
| **40** | | | | | | | | | | | | 40 | | 100 | | | | | | 47 | | C890885 | | | | | | |  |
| **50** | | | | | | | | | | | | 50 | | 100 | | | | | | 56 | | C890886 | | | | | | |  |
| **60** | | | | | | | | | | | | 60 | | 100 | | | | | | 66 | | C890888 | | | | | | |  |
| **70** | | | | | | | | | | | | 70 | | 100 | | | | | | 76 | | C890890 | | | | | | |  |
| **80** | | | | | | | | | | | | 80 | | 100 | | | | | | 86 | | C890892 | | | | | | |  |
| **90** | | | | | | | | | | | | 90 | | 100 | | | | | | 96 | | C890894 | | | | | | |  |
| **100** | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | 106 | | C890896 | | | | | | |  |
| **Удлинитель шнека** | | | | | | | | | | | | **Диаметр, см.** | | **Длинна, см.** | | | | | | **Масса, кг** | | **Код** | | | | | | | **Цена** |
| **10** | | | | | | | | | | | | 10 | | 100 | | | | | | 15 | | C890860 | | | | | | |  |
| **15** | | | | | | | | | | | | 15 | | 100 | | | | | | 20 | | C890861 | | | | | | |  |
| **20** | | | | | | | | | | | | 20 | | 100 | | | | | | 25 | | C890862 | | | | | | |  |
| **25** | | | | | | | | | | | | 25 | | 100 | | | | | | 30 | | C890863 | | | | | | |  |
| **30** | | | | | | | | | | | | 30 | | 100 | | | | | | 35 | | C890864 | | | | | | |  |
| **35** | | | | | | | | | | | | 35 | | 100 | | | | | | 40 | | C890865 | | | | | | |  |
| **40** | | | | | | | | | | | | 40 | | 100 | | | | | | 47 | | C890866 | | | | | | |  |
| **50** | | | | | | | | | | | | 50 | | 100 | | | | | | 56 | | C890867 | | | | | | |  |
| **60** | | | | | | | | | | | | 60 | | 100 | | | | | | 66 | | C890869 | | | | | | |  |
| **70** | | | | | | | | | | | | 70 | | 100 | | | | | | 76 | | C890871 | | | | | | |  |
| **80** | | | | | | | | | | | | 80 | | 100 | | | | | | 86 | | C890873 | | | | | | |  |
| **90** | | | | | | | | | | | | 90 | | 100 | | | | | | 96 | | C890875 | | | | | | |  |
| **100** | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | 106 | | C890877 | | | | | | |  |